## Содержание

Файл---- Правка---- Лист---- Форма---- Сервис---- Опции---- Сетка---- Измерение---- Лупа---- Рисунок---- Текстовой блок---- Текст---- Узел(точка)---- | Размеры---- Кривая Безье---- Линия---- Полигон (многогранник)---- Особая фигура---- Окружность и прямоугольник----< Правка---- Резиновая Лента и Привязка к концам Библиотека Создание нового раздела Создание новых компонентов в разделе Редактирование компоненов на чертеже Добавить новые цвета----

## Учебник редактора Splan

Сам редактор можно легко скачать в интернете, как с установкой на компьютере, так и portable, без установки на компьютере.

# Верхняя панель

РИС1

У редактора Splan есть три панели - верхняя панель, левая панель, нижняя панель и раскрывающееся меню на самой странице. Каждая панель предназначена для своих функций. Создайте в папке "Мои документы" папку "mysplan" В эту папку мы будем вкладывать первые чертежи
Начнём с верхней панели.

Рис 2

## Файл

Если щёлкнуть левой кнопкой по слову "Файл", то откроется раскрывающийся список. Верхняя строчка "создать", означает, что можно создать новый чертёж. Чертёж всегда создаётся в формате А4 РИС3. О том как перевести в другой формат будет рассказано ниже.
Третьим стоит слово сверху "Сохранить". Это когда надо сохранить чертёж. Если по слову сохранить щёлкнуть, то откроется папка Splan70 в Program Files Рис3.

Рис3

Сначала в нижнем окошке (зелёная стрелочка) напишем название чертежа, наведя курсор в окне и щёлкнув левой кнопкой мыши. Пусть это будет чертёж1. Затем щёлкнем левой кнопкой по чёрному треугольнику справа от слова Splan70, то откроется список папок, в которых можно открыть ряд папок. РИС4

РИС4

Щёлкаем левой кнопкой по слову "Мои документы" (у этой папки может быть и другое название). Указано красной стрелкой. Откроется список папок, которые находятся в папке "Мои документы". Находим среди этих папок папку с названием MySplan и щёлкаем по ней. РИС5

РИС5

Открывается пустое окно. РИС 6 Ведь у нас там нет файлов.

РИС 6

И щёлкаем по слову "сохранить" которое находится внизу справа от окна, где написано слово "чертёж1". Указано стрелкой. Чертёж сохраняется в этой папке
Вторым идёт слово "открыть" РИС 2. Если щёлкнуть по этому слову, то откроется точно такое же окно, как и при щелчке по слову сохранить, но справа внизу будет слово открыть. Двигаясь как и при сохранении чертежа, доходим до папки MySplan и открываем её. В этой папке находится Ваш файл чертёж1 РИС 7

РИС 7

Щёлкаем левой кнопкой дважды по слову "чертёж1" и он открывается. Он пока пустой.
Следующим словом идёт слово "шаблон" РИС2 Щёлкаем по этому слову и видим окно. РИС 8

РИС8

В Splan70 есть готовые шаблоны, для того что бы не чертить рамки. Но они только для формата А4. Можно самому начертить рамку и сохранить чертёж как шаблон. Папку, в которой Вы хотите сохранить шаблон, выбирается так же как и при сохранении чертежа.
Дальше идут слова "загрузить изображение". Можно загружать на чертёж и рисунки в формате BMP или JPG. Эти изображения можно уменьшать и увеличивать, но об этом позднее.
Дальше идёт слово "экспорт". Если Вам надо сохранить чертёж в общедоступном формате, то Вы щёлкаете левой кнопкой по этому слову. Появляется табличка РИС9.

РИС9

Слева вверху форматы, в которых можно сохранять Ваш чертёж. Надо подвести курсор в кружочек против того формата, в котором Вы хотите сохранить чертёж и щёлкнуть левой кнопкой мыши. Справа вверху движок. Двигая стрелку, можно уменьшить или увеличить размеры рисунка относительно чертежа. Это указано стрелками. После этого надо щёлкнуть "ОК" и выбрать папку, в которой сохранить рисунок.
Дальше идёт "Буфер обмена". Если там есть что-то для Splana то эти слова активированы. Но это практически бесполезная функция.
А дальше идёт печать РИС 10

РИС 10

В верхнем левом углу можно регулировать масштаб чертежа. Это можно делать движком, просто написать в окошечке проценты или стрелочками. Внизу можно центровать чертёж или сделать в размер бумаги. Если щёлкнуть по слову "настройка", то появится такое табло как на РИС 11

РИС 11

Там, где синяя стрелка выбирается принтер, там где красная стрелка свойства распечатываемой страницы (бумага, лоток, формат), а там где зелёная стрелка выбирается количество копий. Щёлкаете по ОК и по "печатать"

## Правка

Следующей строкой идёт слово Правка

РИС 12

Щёлкнув по слову правка отрывается табличка РИС12. Если щёлкнуть левой кнопкой по слову "отменить", то будет отменено последнее действие на чертеже и активируется слово "повторить". Если щёлкнуть по слову "повторить" то всё будет возвращено. Если щёлкнуть левой кнопкой по слову "вырезать", то будет вырезан или активированный элемент на чертеже или целый активированный блок. Если после этого щёлкнуть по слову "вставить" то этот элемент или целый блок будет вставлен или на этом чертеже или на другом чертеже. Можно так же копировать отдельный элемент или целый блок. О том как активировать отдельный элемент или целый блок, будет рассказано позже. Если щёлкнуть по словам "выделить всё" все элементы на чертеже будут активированы и их можно будет как удалить, нажав кнопку на клавиатуре "Delete" так и копировать.

## Лист

Щёлкнув по слову "лист" открывается табличка. РИС 13

РИС 13

Если щёлкнуть мышью по слову "свойства", то откроется табличка РИС14.

РИС 14

Здесь можно выбрать положение чертежа, щёлкнув по кружку напротив слов «книжная или альбомная». В каком кружке точка, то положение листа и будет. Можно назначить размеры листа произвольно, изменив длину и ширину листа, поставив в окошках против них размер. Ниже можно написать название листа, а ещё ниже дополнительные сведения о чертеже. Написанное название чертежа не изменит название листа.

РИС 15

А можно выбрать стандартный формат, щёлкнув по треугольнику, указанному стрелкой, а потом по выбранному формату. Остальные функции изучим при черчении.

## Форм

Параметры раздела "Форм" понадобится если в компьютере будут файлы в формате "sbk". Эти формы надо создавать самому. РИС 16

РИС 16

## Сервис

Перейдём к разделу "сервис" Эта опция не связана с настройкой чертежа и её функции нужны уже при черчении. РИС 17

РИС 17

## Опции

РИС 18
РИС 18а

Если щёлкнуть кнопкой мыши на слова Основные параметры, Рис18, то откроется табло рис18а
Здесь можно выбрать основные параметры, поставив галочку там где надо. Такие параметры как "Выравнивание по сетке", резиновые линии, привязка к концам, можно установить и на нижней панели, щёлкнув по нужному значку.

РИС 18б

Если щёлкнуть по слову "Каталаги" то откроется табло как на рис18б. Щёлкнув по квадратику, указанному стрелкой 2, можно указать с какой папки открывать чертежи и в какую папку ложить чертежи по умолчанию.

РИС 18в

Если щёлкнуть по слову библиотеки, то можно выбрать библиотеку. Рис18в Справа указан и адрес, где находится данная библиотека. Если щёлкнуть по квадратику, указанному стрелкой 1, то появится табло, показанное стрелкой 2. Выберите папку и и щёлкние ОК и по кнопке "Выбрать", указаной стрелкой 2.

РИС 18г

Если щёлкнуть по слову "Шрифты", то можно выбрать цветовые параметры шрифтов, тип шрифтов и размер шрифтов которые будут при всяком новом открытии редактора, если чёрную точку поставить в кружке напротив слов "Заменять шрифты указанными здесь при запуске". Если поставить точку против слов "Сохранять последние использованные шрифты", то при новом открытии будуи те шрифты, которые использовались в последний раз. И щёлкать ОК

РИС 18д

Если щёлкнуть по слову сетка, то откроется табло, гле можно устанавливать параметры сетки. рис18д То же самое можно сделать, щёлкнув по значку сетка на верхней панели справа, который указан стрелкой. При этом откроется точно такое же табло.

РИС 18г

Если щёлкнуть по слову "размер", то откроется табло, где можно установить размеры стрелок и цвет при пользовании инструмента "Размер" на левой панели. А так же установить шрифты текстового блока. РИС 18г

РИС 18д

Если щёлкнуть по слову "шкала" то откроется табло, указанное на рис 18д. Тут можно выбрать единицы измерения и масштаб. Если выбрать еденицей измерения см, то 1мм на чертеже будет равняться 1см, а если выбрать км, то 1мм будет равен 1км. Можно так же установит масштаб, поставить ту цифру, какой надо масштаб.

РИС 18е

Можно сделать и автосохранение, щёлкнув по слову автосохранение. Все чертежи будут автоматически сохраняться в формате bak. Вот только открыть их будет можно, только переименованием. Пример У вас сохранился файл "имя файла.bak". Надо вместо bak поставить spl. Будет выглядеть так: "имя файла.spl" и открыть его можно только открыв редактор и найдя этот файл. А дальше " Файл, Сохранить как", сохранить" И тогда файл сохраниться в полноценном формате spl.

## Сетка

Осталось настроить сетку. РИС19

РИС 19

Если щёлкнуть левой кнопкой мыши по квадратику с точками, то появится табличка, где можно установить форму сетки (точки или линии) и яркость сетки.

РИС 20

А если щёлкнуть по треугольнику рядом, РИС 20, то можно установить шаг сетки. В данном случае это 1мм.

# Левая панель

РИС 21

Левая панель - это панель инструментов, при помощи которых чертят измеряют и вставляют рисунки.

## Измеритель

Самый нижний инструмент - это измеритель. РИС 21. Сначала надо его активировать щелчком левой кнопки. Он выделится среди других инструментов. Потом надо установить курсор на чертеже и на нём появятся две синие пересекающиеся линии. Точка пересечения и будет началом измерения. Щёлкните левой кнопкой, на том месте где хотите начать измерение, и, держа эту кнопку, двигайтесь в том направлении, в котором хотите измерять. Вертикальная чёрная линия покажет начало измерения, а пересекающиеся линии конечную точку измерения. Справа внизу появится маленькая табличка, в которой будет указано расстояние в мм. Как только отпустите левую кнопку, всё пропадёт.

## Лупа

Выше находится инструмент "лупа" Активировав этот инструмент, можно изменять увеличение и уменьшение чертежа. Установив курсор на чертёж и щёлкая левой кнопкой, чертёж будет увеличиваться, а щёлкая правой кнопкой чертёж будет уменьшаться. Но гораздо проще пользоваться колёсиком мыши. Если крутить колёсико от себя, то чертёж будет увеличиваться, а если крутить на себя, то чертёж будет уменьшаться.

## Рисунок

РИС 22

Следующим инструментом будет "вставка рисунка". РИС 22 Он указан стрелкой. Надо щёлкнуть по этому инструменту, активировав его, а потом щёлкнуть мышью на чертеже и на нём появися табло поиска рисунка. А дальше всё так же как и при открытии чертежа.

РИС 23

Текстовой блок

Следующим инструментом будет инструмент "Блок". Он указан стрелочкой. В блоке пишется текст. Если надо, что бы текст был написан в несколько строчек. Актиктируте инструмент, щёлкаете левой кнопкой по месту, где начинается текст, и, не отпуская кнопку, ведёте вправо, а потом вниз. Границы блока отмечаются красной пунктирной линией. Как только отпустите кнопку появится табло где и надо писать текст. Этот текст будет сразу отображаться внутри пунктирного квадрата. Внизу табло есть функции, позволяющие изменять размер шрифта, его написание и цвет.

РИС 24

Можно изменить размер блока. Для этого надо щёлкнуть по тексту левой кнопкой, и вокруг текста возникнет пунктирная красная пунктирная линия, показывающая границы блока. Вокруг этого блока будут чёрные квадраты. Подведя курсор в один из этих квадратов, возникнет двунаправленная стрелка. Нажав левую кнопку мыши, и держа её, можно двигать двунаправленную стрелку в том или ином направлении, изменяя размер блока. Это показано на рисунке 24 в верхнем правом углу.
Если надо изменить текст блока или цвет текста, то щёлкаем сначала левой кнопкой по тексту, а потом правой кнопкой и появляется табло, где сверху находится слово "свойства". Указано стрелкой. Щёлкаем по этому слову и появляется табло, в котором можно редактировать текст.
Если щёлкнуть по слову повернуть (стрелка2), то появится табло "повернуть". В окошечке можно изменить угол поворота. Но поворачиваться блок вместе с текстом будет только по часовой стрелке. Отражаться по горизонтали или вертикали текст не будет, даже если щёлкать по этим словам в табло.
Щёлкаем левой кнопкой по пустому месту в чертеже и на чертеже остаётся редактированный текст.

РИС 25

## Текст

Выше идёт инструмент "текст". Всё остальное делается точно так же как и с инструментом "Текстовой блок". В той последовательности в какой указывают стрелки. РИС 25. Только здесь текст пишется в одну строчку.

РИС 26

## Узел (точка)

Дальше идёт инструмент "Узел" (точка). Для того, что бы ставить точки на соединениях. РИС 26 Активируем инструмент, (стрелка 1), переводим курсор на чертёж, там появляются две перекрещивающиеся линии. Наводим перекрестие на место где надо поставить точку и щёлкаем левой кнопкой (стрелка2). Если надо перенести точку, то щёлкаем по ней левой кнопкой, и держа кнопку, перетаскиваем туда, куда надо. Если надо изменить размер точки, то щёлкаем по ней правой кнопкой, появляется табло, щёлкаем в этом табло по слову свойства (стрелка3) и появляется ещё одно табло (стрелки 4, 5, 6, 7). Снимаем галочку с окошка (стрелка5) и увеличиваем или уменьшаем точку треугольничками меньше или больше (стрелка4). Если надо изменить цвет точки, то щёлкаем по квадрату (Стрелка 6) и появляется табло цвет. Щёлкаем левой кнопкой по цвету, который надо и дальше ОК, ОК. Можно залить точку и штрихами стиль (стрелка7), но точка должна быть большой. Заливка "стиль" используется для заливки многогранников, кругов и прямоугольников.

РИС 27

## Размеры

Щёлкаем по инструменту размер и появляется раскрывающийся список. Верхним в списке стоит слово "размер". Щёлкаем по нему. Выводим курсор на чертёж, кратковременно щёлкаем левой кнопкой от места начала измерения и ведём курсор до конца измерения и снова щёлкаем левой кнопкой, а потом ведём курсор перпендикулярно линии, на то расстояние, которое нам надо и ещё раз щёлкаем левой кнопкой, а после щёлкаем правой кнопкой. С черчением остального почти тоже самое. Угол лучше поворачивать по часовой стрелке. Это можно потренироваться. Но это для машиностроения. В электрических схемах этими инструментами не пользуются.

## Кривая Безье

РИС 27а

Кривая Безье нужна для черчения кривых линий Рис 27a. Для того чтобы начертить эту кривую линию, надо щёлкнуть левой кнопкой мыши по значку, указанному чёрной стрелкой, потом щёлкнуть левой кнопкой на файле , к примеру, в точке 1 КР 1, потом щёлкнуть левой кнопкой мыши в точке 2, затем дважды щёлкнуть в точке 3, а после щёлкнуть правой кнопкой, то это будет окончанием рисования кривой. Если в точке 3 щёлкнуть один раз и продолжить двигать мышь, то кривая будет искривляться как на КР 2.
Если активировать кривую линию, то щёлкнув по белому квадратику и удерживая кнопку, изменить положение белого квадратика, то изменит свою форму и кривая.

## Линия

РИС 28a

Для тренировки черчения линий, желательно, чтобы на нижней панели все настройки были как на РИС 28а. Изменить настройки можно щёлкая по ним левой кнопкой. Сначала под стрелкой, а после на появляющемся списке. РИС 28в. Изменить настройки других значков можно просто щёлкая по ним левой кнопкой

РИС 28в
РИС 28

Щёлкаем по значку (стрелка линия), и переводим курсор в чертёж. Появляются две синии пересекающиеся линии. Наводим точку пересечения на место, от куда собираемся начинать чертить линию, щёлкаем левой кнопкой и ведём до места окончания линии, и щёлкаем там ещё один раз левой кнопкой. Линия окончена. Если хотим от конца первой линии провести другую линию, под углом к ней, то продолжаем вести перекрестие синих линий, и получаем вторую линию. Так, не отрываясь, можно чертить сколько угодно связанных линий. В конце последней линии щёлкаем левой кнопкой, а потом правой кнопкой. Если же нам нужна одна линия, то в конце надо щёлкнуть левой кнопкой, а потом правой кнопкой, по одному разу, и новую линию можно начинать чертить уже в другом месте. Если дважды щёлкнуть правой кнопкой, по линии, то инструмент "линия" дезактивируется. Дезактивировать инструмент "линия" можно и щёлкнув по другому инструменту.

РИС 29

Вот пример черчения линий без отрыва. РИС 29 Линию можно переместить в другое место. Достаточно навести курсор на линию, щёлкнуть левой кнопкой, и, удерживая кнопку, тянуть линию куда надо.
Можно изменить длину линии. Щёлкнуть левой кнопкой по линии и подвести курсор к чёрным квадратам вдоль линии. РИС 29a

РИС 29a

При этом курсор превратиться в двунаправленную стрелку. Снова щёлкнуть левой кнопкой и, удерживая её, удлиннять или уменьшать длину линии. Можно подвести курсор к белому квадрату и щёлкнув левой кнопкой и держа её, не только изменять длину линии, но и направление. Стрелка 4.
Линию можно поворачивать плавно под любым углом. Для этого достаточно дважды медленно щёлкнуть левой кнопкой по линии и подвести курсор снизу справа или слева к стрелочкам так, что бы курсор превратился в почти круг с двумя стрелочками, (показано стрелочкой)направленными навстречу друг другу. Как показано на РИС 30. Щёлкнув левой кнопкой и удерживая её, когда курсор превратился в почти круг, надо двигать курсор по кругу вверх или вниз. Линия будет следовать за курсором, поворачиваясь вокруг центра линии. Если быстро щёлкнуть левой кнопкой, то появится табло настройки линии.

РИС 30

За углом поворота можно следить в окошке, указаном стрелкой РИС 31

РИС 31

Можно повернуть линию и под определённым углом. Для этого надо щёлкнуть правой кнопкой по линии, появится табло, на этом табло нужно щёлкнуть по слову "повернуть"(стрелка1), и появится табло "повернуть на" и в окошке этого табло (стрелка 2) надо поставить размер угла, на который хотите повернуть линию. РИС 32
В табло, где вверху слово "свойство" есть и другие возможности. Можно копировать линию, дублировать линию, отразать линию по горизонтали и вертикали, масштабировать, то есть изменить размеры линии на чертеже и удалять ненужный элемент. Такое табло появляется если щёлкнуть правой кнопкой по любому объекту на чертеже и даже по активированному блоку на чертеже.

РИС 32

Этот приём стоит освоить. Так можно поворачивать не только линию, но и любой объект, рисунок или даже блок объектов.
Можно и заранее настроить на нижнеё понели функции, при которых, можно поворачивать линию только под определённым углом. РИС 33

РИС 33

Если щёлкнуть левой кнопкой на нижней панели под стрелочкой 1, то можно установить угол, под которым можно чертить линию. То есть линию можно чертить или горизонтально, или только под этим углом к горизонтали.

РИС 34

Можно и редактировать линию РИС34, изменяя цвет, стиль, толщину и ставя стрелки на концах линии. Для этого надо навести курсор на линию и щёлкнуть правой кнопкой. Появится табло с словом "свойства" наверху. Стрелка 5. Щёлкнуть по слову "Свойства" и откроется табло. Стрелки 7,8 12. В окне, указанном стрелкой 7 можно изменить толщину линии. Если щёлкнуть по чёрному квадрату, указанному стрелкой 12, то возникнет табло с наборами цветов. Достаточно щёлкнуть левой кнопкой по нужному цвету и ОК и ОК. И линия изменит цвет. Можно изменить и стиль линий, щёлкнув левой кнопкой по центральной линии в табло. Стрелка 10. Появится открывающийся список с выбором стилей линии. Надо щёлкнуть левой кнопкой по тому стилю, который надо и ОК. Точно так же можно выбрать и стиль стрелок на концах линий. Достаточно щёлкнуть левой кнопкой по линии слева или справа от центральной линии. Стрелки 9,11 РИС34. Размер стрелок определяется в выпадающем списке если щёлкнуть левой кнопкой по треугольничку, указанному стрелкой 8 РИС34.
Но каждый раз долго настраивать каждую линию. Можно преварительно настроить стиль, толщину и цвет линий. Это делается на нижней панели. РИС 35 Надо щёлкнуть по линии, указанной стрелкой, на нижней панели. И возникнет табло как и при настройке отдельной линии. Настроив линии щёлкаете ОК и настройки сохранятся. Во всех случаях вместо ОК, можно нажать Enter.

РИС 35
Для удаления линии или другого объекта надо щёлкнуть по нему правой кнопкой. Появится табло, в котором надо щёлкнуть по слову "удалить и объект будет удалён.РИС 35а
РИС 35а

## Полигон (многранник)

РИС 36

Если начертить многогранник прямыми линиями, то его невозможно залить цветом внутри. Для этого и существует инструмент "Полигон" Как чертить показано на РИС 36. Три линии я начертил, а начало с концом соединяет сам редактор. Линии, которые я начертил указаны 3 соединёнными вместе чёрными стрелками. Сам инструмент показан отдельной стрелкой.

РИС 37

Теперь будем заливать многогранник. Точно так же заливаются прямоугольники и круги. Щёлкаем правой кнопкой по линии, появляется табло со словом наверху "свойства", убираем галочку из квадратика, указанного стрелочкой 3, щёлкаем левой кнопкой по квадратику, указанному стрелочкой 4, напротив слова цвет. Появляется табло "цвет", щёлкая левой кнопкой. В данном случае выбран красный цвет (стрелочка 11). Щёлкаем по треугольничку стрелка 8, появляется открывающееся меню со стилями, выбираем форму заливки, в данном случае это вертикальные линии (стрелка 9). И получаем фигуру обозначенную стрелкой 10. Стрелкой 5 устанавливается цвет самой линии стрелкой 6 толщина линии, стрелкой 7 стиль линии в раскрывающемся меню.

## Особая фигура

РИС 37

Если щёлкнуть по значку, показанному стрелкой, то откроется такая табличка, где можно выбрать любую фигуру. РИС 37 Щёлкнув левой кнопкой мыши и удерживая её, надо двигать курсор сначало по горизонтали, а потом по вертикали. Это перемещение курсора и определяет размер фигуры. Можно увеличить толщину линии, так же как это делается с линией.

## Окружность и прямоугольник

РИС 38

Активируем инструмент "окружность" или "прямоугольник". Стрелки 1 или 2. Ставим курсор на чертёж, щёлкаем левой кнопкой и, удерживая её во включеном состоянии, сначала двигаем по горизонтали, а потом по вертикали. вниз или вверх. РИС38. Если нам нужна не окружность, а только часть окружности, ставим курсор в белый квадрат (стрелка 3), щёлкаем левой кнопкой, при этом окружность исчезает, и, удерживая кнопку, ведём курсор по окружности до нужного места (стрелка 4). Даже часть окружности можно залить (стрелка 5). Заливается точно так же как и многогранник. Если в активированный квадрат поставить курсор в белый квадратик (стрелка 6), то можно получить фигуру со сглаженными углами (стрелка 7). Можно предварительно настроить толщину линий квадратов и овружностей, и цвет, если щёлкнуть по квадрату на нижней панели справа.

## Правка

Этот инструмент помогает активировать сразу несколько объектов и редактировать их одновременно.

РИС 38

Этот инструмент позволяет редактировать сразу несколько объектов. Сначала надо щёлкнуть по инструменту "правка" стрелка1, потом, щёлкнуть левой кнопкой выше и левее объекта, который хотит выделить, удерживая кнопку включённой проведите сначала по горизонтали вправо и вниз. Можно это проделать и в другом порядке и направлении. Потом щёлкните правой кнопкой по слову или линии. Если щёлкните по слову, то сможете отредактировать все слова на выделенном участке. Если щёлкните по линии, то отредактируете все линии на выделенном участке. В конце появится табло с вопросом: " применить изменения для всех компонентов?"

# Резиновая Лента и Привязка к концам

РИС 39

Резиновая лента (стрелка1) позволяет тянуть не только активированную линию, но и линии соединённые с ней. А привязка к концам (стрелка 2) говорит сама за себя. При черчении прямых она помогает соединять концы разных линий РИС 39

# Библиотека

РИС 40

Щёлнуть левой кнопкой по чёрному треугольнику (стрелка 1) и покажутся все папки библиотеки. Знак + и - это количество столбцов в библиотеке (стрелка 2) А стрелки вверх и вниз - это движение вверх и вниз по разделам (стрелка3). РИС 40 Объекты из библиотеки перетаскиваются мышью. Надо щёлкнуть левой кнопкой по объекту, и удерживая кнопку нажатой, перетаскивают объект на чертёж.

РИС 40а

На чертеже можно копировать или дублировать любой элемент. Это удобнее, чем каждый раз перетаскивать элемент из библиотеки, ведь в чертеже чаще всего находятся элементы из разных разделов библиотеки. Рис 40а. Если Щёлкнуть правой кнопкой по элементу на чертеже (стрелка1), то появится табло со списком где будет слово "дублировать", по которому и надо щёлкнуть любой кнопкой мыши

РИС 40б

сразу под курсором появится дублированный элемент и он будет следовать за курсором, рис40б там где надо установить этот элемент, надо щёлкнуть левой кнопкой, а если надо отменить дублирование, то щёлкнуть правой кнопкой. При дублировании элемент будет так же и копироваться, даже если дублирование элемента будет отменёно. Стоит только щёлкнуть правой кнопкой на пустом месте этого чертежа, или другого чертежа, как появится точно такое же табло как и при дублировании, но активной будет только одно слово "вставить". Стоит щёлкнуть любой кнопкой мыши по слову вставить и под курсором появится дублированный элемент. Можно так же и копировать любой элемент, щёлкнув по слову копировать, вместо слова "дублировать". Рис 40а.

РИС 40в

На рисунке 40в показано остальное.

# Создание нового раздела

РИС 41

Если щёлкнуть правой кнопкой в пустое место в разделе (стрелка 1), то появится табло (стрелка 2), щёлкнуть по словам "создать новый раздел" любой кнопкой мыши и появится табло, указанное стрелкой 3. В окошке, где написано "новый компонент" напишите своё название раздела и щёлкните по ОК. Если название раздела не напишете, то у вас появится новый раздел под названием " новый компонент".

# Создание новых компонентов в разделе

РИС 41

Сначала надо открыть раздел, в котором надо создать новый компонент, и потом щёлкнуть правой кнопкой по пустому месту в разделе (стрелка 1), как это делалось при создании нового раздела, но щёлкнуть надо по словам "Создать новый компонент" (стрелка 2) и появится табло "Свойство компонента" В нижнем окошечке, указанном стрелкой 3, желательно написать название элемента. В окошечке, указанном стрелкой 4 (номинал) можно указать номинал элемента, если он у всех элементов будет одинаков. Например, если это резистор, то написав 1k, в этом окошечке, и у всех перенесённых и скопированных резисторах будет надпись 1k. Если ставить номинал не надо, то щёлкните дважды левой кнопкой по элементу на чертеже и появится табло "Свойство компонента" Там уберите галочку против слов "Показать" ниже окошечка "номинал.
Выше есть окошечко "Обозначение" (стрелка 5) В этом окошечке можно написать обозначение. Если создаётся резистор в разделе, то можно поставить букву R. И если поставить галочки против слов показать и автонумерация, то каждый новый скопированний или перенесённый резистор будет получать свой уникальный номер. (R1, R2,...) в порядке появления его на чертеже.

# Редактирование компонентов на чертеже

РИС 42а

Если щёлкнуть правой кнопкой по компоненту на схеме, потом по слову "Свойства" и "Редактор" (стрелки 1, 2 ,3) Рис42а

РИС 42б

то появится "редактор компонента". Как показано на Рис 42б. Здесь можно изменять отдельные элементы компонента. И после закрыть редактор.

РИС 42в

При закрытие редактора появится табло как на рис 42в. Щёлкните "ДА" и с компонентом произойдут изменения, а если щёлкнуть по "НЕТ", то никаких изменений не будет.

РИС 42г

Можно изменить все компоненты или часть компонентов на схеме. Для этого надо активировать инструмент "Правка" (стрелка1), щёлкнуть левой кнопкой от места, где надо изменять компоненты (на этой схеме это начала синей пунктирной линии), и, удерживая левую кнопку, вести курсор по горизонтали, до того места где надо закончить редактирование и потом опустить вниз до того места где надо закончить редактируемые компоненты. Потом отпустить левую кнопку. Активированные компоненты окрасятся в красный цвет. После этого надо щёлкнуть правой кнопкой по тому элементу, который хотите изменить. Если хотите изменить шрифты на всех активированных элементах, то щёлкните правой кнопной по любому слову (стрелка 2). Появится табло рис 42д

РИС 42д

Щёлкните по слову "Свойства" и появится табло для редактирования шрифта. рис 42е

РИС 42е

Здесь можно изменить шрифты и размер шрифта. После изменений, надо щёлкнуть по "ОК " и появится табло Рис 42ж

РИС 42ж

Если Щёлкнуть по слову ДА, то изменятся все активированные элементы.
Если надо изменить толщину или цвет всех активированных линий, то надо щёлкнуть правой кнопкой по одной из линий, а дальше как и при редактировании слов.

# Добавить новые цвета

РИС 43

Если не хватает цветовой гаммы, то можно в панель «Цвет», добавить ещё 16 цветов в цветовой модели RGB. Надо нарисовать в чертеже какую-нибудь фигуру. На картинке это прямая линия. Надо правой кнопкой мыши (стрелка 1), активировать эту линию и появится таблица, в которой щёлкнуть кнопкой мыши по слову «Свойства» (стрелка 2), появится панель «Свойства линии», и в этой панели надо щёлкнуть по чёрному квадрату (стрелка3), появится панель «Цвет». На этой панели надо щёлкнуть по словам «Определить цвет» (стрелка 4). Появится ещё одна панель «Цвет». Здесь надо щёлкнуть по любому квадратику, под словами «Дополнительные цвета». Квадрат, по которому вы щёлкнули – активируется (стрелка 5). На картинке он верхний левый, но можно выбрать любой квадрат.
В цветовой модели RGB вы набираете цифрами цвет, который хотите установить в 3 квадратиках (стрелка 6). Набор цветовой гаммы можно найти в интернете. Щёлкнуть по треугольнику (стрелка 7) Потом щёлкаете по словам «Добавить в набор» (стрелка 8).
В квадрате над стрелкой 9, появится цвет, который вы набрали. Осталось щёлкнуть по кнопке «ОК» над стрелкой 10, и этот цвет сохраниться.